Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, dass Sie Dendrit STUDIO zur Planung Ihrer Projekte einsetzen. Um Ihnen einen bestmöglichen Service zu gewähren, stellen wir Ihnen kostenlose Aktualisierungen zur Verfügung. In diesem Patch wurden untenstehende neue Funktionalitäten und Überarbeitungen berücksichtigt.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der unten genannten neuen Funktionalitäten und Programmüberarbeitungen die Ergebnisse der Berechnungen neu erstellt werden.
Projekte werden automatisch konvertiert und sind nicht abwärtskompatibel, da die neuen Produktdaten in den Vorgängerversionen nicht verfügbar sind.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Dendrit Team
Allgemein
•	Verbesserungen der Meldungen und Lösungsansätze
•	Performance- und Stabilitätsoptimierung der Anwendung
•	Erweiterung der Darstellung für kleinere Kreuzungspunkte durch den Überbogen (klein)
Trinkwasser
•	Automatische Objektanbindung mit einem T-Stück im Durchgang, wenn auf Grund der Anschlussinformation keine Doppelwandscheibe möglich ist
•	Unterstützung der neuen KEMPER KHS Hygienespülung
•	Überprüfung der Regelungsart für alle integrierten Hygienespülungen
•	Unterstützung der KEMPER Druckminderer-Filter-Kombination
•	Optimierung des mehrstufigen hydraulischen Abgleichs
Abwasser
•	Integration von Kessel Hebeanlagen und Kleinhebeanlagen
•	Einbindung der Geberit Belüftungsventile GRB50 und GRB90
•	Neue Anschlusssymbole für fetthaltiges Abwasser
Heizung
•	Unterstützung von einstellbaren Sicherheitsventilen
Heizlast
•	Aktualisierung der Heizlastberechnung und Berechnungsausgaben von der DIN SPEC 12831 Stand 10/2018 auf die Vornorm DIN/TS 12831